**PGI**

Le système PGI est un conduit de fumée inox pour le raccordement des appareils à granulés.

Cette nouvelle génération de conduits de cheminée optimise la performance des appareils et s’intègre dans un habitat neuf ou existant dont l’économie d’énergie et la valorisation thermique sont les objectifs prioritaires.

*SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES :*

* Le système PGI est un conduit double paroi inox avec emboîtements calibrés cône sur cône qui garantit une étanchéité dès l’emboîtement.
* En utilisant la prise d’air dans le conduit PGI (réf. EDPA) la consommation du poêle peut être réduite de 5 à 10 %.
* Une gamme complète de 3 diamètres 80/130, 100/150 et 130/200 est adaptée à tous types de montages et d’appareils.

**EFFICIENCE**

L’économie d’énergie et la valorisation thermique de l’habitat sont des objectifs prioritaires.

Cheminées Poujoulat innove et propose un nouveau conduit de cheminée pour la génération d’appareils à « bois bûches » haute performance destinés à un habitat de plus en plus étanche.

Bien plus qu’un conduit, **Efficience** est un véritable système qui permet de raccorder l’air comburant et l’évacuation de fumée, sur un même conduit.

Constitué d’une triple paroi isolée en laine de roche, le système **Efficience** permet l’évacuation des fumées en tirage naturel en toute sécurité.

**Efficience** optimise la performance de l’appareil et s’intègre dans l’habitat neuf ou existant sans nécessiter de dépassement de faîtage.

*SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES*

* L’air est prélevé en haut du conduit, se réchauffe tout au long du parcours et permet l’optimisation de la performance de l’appareil.
* Classé T 450, EFFICIENCE se pose à 50 mm minimum d’un matériau combustible.
* Raccordement des appareils à bois en sortie arrière ou sur le dessus (poêles, foyers ou cuisinières...)
* Emboîtement étanche.
* Gamme complète de 6 Ø adaptée à tous types de montages et d’appareils.
* Compatible avec la gamme de sorties de toit POUJOULAT

**LUMINANCE**

Les sorties de toit de la gamme LUMINANCE utilisent l’Acier Inox et la finition peinture satinée phase aqueuse.

Sobres, élégantes et raffinées, elles intègrent une façade originale en :

- Acier Inox perforé

- Peinture RAL satinée

- Imitation brique.

L’étanchéité de toiture est assurée par une embase réalisée en usine selon votre pente et matériau de couverture.